山东省泰安英雄山中学取暖锅炉维修保养项目

询比价公告

山东省泰安英雄山中学取暖锅炉维修保养项目以询比价方式进行采购，现公开征集符合条件的供应商参加本项目询比价。

1、项目名称：山东省泰安英雄山中学取暖锅炉维修保养项目

2、合同履行期限：一年，按采购人实际需求分批次供货、安装、服务。

3、预算控制单价和：14520元。明细如下

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 铸钢法兰闸阀 | 规格：DN150压力：PN1.6Mpa | 个 | 1  | 1520 |  |
| 2 | 铸钢法兰闸阀 | 规格：DN100压力：PN1.6Mpa | 个 | 1  | 890 |  |
| 3 | 不锈钢盐泵 | 规格：1.5KW | 台 | 1  | 1560 |  |
| 4 | 铸钢法兰球阀 | 规格：DN50压力：PN1.6Mpa | 个 | 1  | 365 |  |
| 5 | 双活节铜球阀 | 规格：DN50压力：PN1.6Mpa | 个 | 1  | 170 |  |
| 6 | 无缝钢管 | 规格：Φ159\*5 | 米 | 1  | 180 |  |
| 7 | 无缝钢管 | 规格：Φ108\*4 | 米 | 1 | 140 |  |
| 8 | 无缝钢管 | 规格：Φ57\*3.5 | 米 | 1  | 65 |  |
| 9 | 无缝钢管 | 规格：Φ47\*3.5 | 米 | 1  | 40 |  |
| 10 | 法兰水表普通 | 规格：DN50压力：PN1.6Mpa | 个 | 1 | 340 |  |
| 11 | 天然气报警器检测探头检验费 | 具有资质的检测机构进行检测并出具检测报告 | 个 | 1 | 420 |  |
| 12 | 燃烧机（4吨）智能控制器 | 与原锅炉配套 | 个 | 1  | 3600 |  |
| 13 | 锅炉管除铁垢（4吨）人工费（技工） | 打开锅炉前后炉盖，用铁丝清理管道铁垢及清理后恢复原模样 | 个 | 1  | 280 |  |
| 14 | 循环水泵电机保养（22KW） | 检查、维修、测试 | 台 | 1  | 1800 |  |
| 15 | 4吨锅炉燃烧机保养 | 检查、维修、测试 | 台 | 1 | 1650 |  |
| 16 | 循环水泵电机保养（15KW） | 检查、维修、测试 | 台 | 1  | 1500 |  |
| 17 | 合计 | 14520 |

4、资金性质：财政资金

5、供应商资格要求

（1）在中华人民共和国境内依法注册的合法经营者，具有有效的营业执照及供货、安装服务能力；

（2）本项目不接受联合体报价。

6、报价方式：供应商所报价格为含税全包单价，应包括为完成本项目所发生的全部费用，包括与提供货物相关的产品、人工、设备、运输、安装、维修、上门服务费、保险、各项税费、验收、售后服务及采购代理费等合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及政策性文件规定的各项应有费用。

7、付款方式： 甲方视乙方完成项目情况分批次向乙方付款。结算金额=实际发生量\*成交单价。

8、评审办法：最低评标价法

9、获取询比价文件

时间：自2025年7月16日起至2025年7月18日，每天上午8时30分至11时30分，下午13时30分至16时30分（北京时间，节假日除外，下同）；

10、响应文件递交时间、截止时间

（1）递交时间：2025年7月21日08时30分起至09时30分止；

（2）截止时间：2025年7月21日09时30分；

（3）递交地点及地址：山东省泰安英雄山中学会议室

11、联系方式

采购人：山东省泰安英雄山中学

地址：泰安市英才街11号

联系电话：0538-8565668